AUSSCHREIBUNGSTEXTE  
Ausgussbecken I Zubehör

**Version 12.03.2023**

Inhaltsverzeichnis

[Ausgussbecken SOLIDUM 50 für Wandmontage 3](#_Toc129536121)

[Ausgussbecken SOLIDUM 50 PLUS für Wandmontage 4](#_Toc129536122)

[Ausgussbecken SOLIDUM 70 für Wandmontage 5](#_Toc129536123)

[Ausgussbecken SOLIDUM 70 PLUS für Wandmontage 6](#_Toc129536124)

[Ausgussbecken SOLIDUM 90 für Wandmontage 7](#_Toc129536125)

[Ausgussbecken SOLIDUM 90 PLUS für Wandmontage 8](#_Toc129536126)

[Ausgussbecken SOLIDUM 120 für Wandmontage 9](#_Toc129536127)

[Ausgussbecken NOVUM 60 schwarz für Wandmontage 10](#_Toc129536128)

[Ausgussbecken NOVUM 60 weiß für Wandmontage 11](#_Toc129536129)

[Ausgussbecken NOVUM 80 schwarz für Wandmontage 12](#_Toc129536130)

[Ausgussbecken NOVUM 80 weiß für Wandmontage 13](#_Toc129536131)

[Ausgussbecken NOVUM 100 schwarz für Wandmontage 14](#_Toc129536132)

[Ausgussbecken NOVUM 100 weiß für Wandmontage 15](#_Toc129536133)

[Spritzschutz 50 für SOLIDUM 16](#_Toc129536134)

[Spritzschutz 70 für SOLIDUM 16](#_Toc129536135)

[Spritzschutz 90 für SOLIDUM 17](#_Toc129536136)

[Spritzschutz 120 für SOLIDUM 17](#_Toc129536137)

[Spritzschutz 60 K320 für NOVUM 18](#_Toc129536138)

[Spritzschutz 60 schwarz für NOVUM 18](#_Toc129536139)

[Spritzschutz 60 weiß für NOVUM 18](#_Toc129536140)

[Spritzschutz 80 K320 für NOVUM 19](#_Toc129536141)

[Spritzschutz 80 schwarz für NOVUM 19](#_Toc129536142)

[Spritzschutz 80 weiß für NOVUM 19](#_Toc129536143)

[Spritzschutz 100 K320 für NOVUM 20](#_Toc129536144)

[Spritzschutz 100 schwarz für NOVUM 20](#_Toc129536145)

[Spritzschutz 100 weiß für NOVUM 20](#_Toc129536146)

[Kübelrost für SOLIDM und NOVUM 21](#_Toc129536147)

[Kübelrost PLUS für SOLIDUM 21](#_Toc129536148)

[Ablageschale für SOLIDUM (vormals Putzmitteltasse) 22](#_Toc129536149)

[Ablageschale PLUS für SOLIDUM (vormals Putzmitteltasse PLUS) 22](#_Toc129536150)

[Haftungsgrenzen 23](#_Toc129536151)

[Medieninhaber 23](#_Toc129536152)

Ausgussbecken SOLIDUM 50 für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff  
Blechstärke Wanne min. 1,00mm  
Blechstärke Seitenpaneele min. 1,50mm  
Fugenlos verschweißt  
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet  
mit Überlauf

**Größe:**

- Beckeninnenmaß: 500x350x250mm (BxTXH)  
- Beckenaußenmaß: 582x470x280mm (BxTxH)  
- Volumen: 32,2 Liter

**Inkludiertes Zubehör:**

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher  
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben  
- Siphonset nach EN 274  
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®  
Modell: SOLIDUM  
Typ: WB15A-50  
Artikelnummer: WB15A-1001-B500xT350xH250-A250  
EAN/GTIN: 9180013010119  
geprüft nach: EN14688**

Ausgussbecken SOLIDUM 50 PLUS für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff  
Blechstärke Wanne min. 1,00mm  
Blechstärke Seitenpaneele min. 1,50mm  
Fugenlos verschweißt  
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet  
mit Überlauf

**Größe:**

- Beckeninnenmaß: 500x500x300mm (BxTXH)  
- Beckenaußenmaß: 582x620x330mm (BxTxH)  
- Volumen: 59,7 Liter

**Inkludiertes Zubehör:**

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv)  
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben  
- Siphonset nach EN 274  
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®  
Modell: SOLIDUM  
Typ: WB15A-50+  
Artikelnummer: WB15A-1001-B500xT500xH300-A350  
EAN/GTIN: 9180013010355  
geprüft nach: EN14688**

Ausgussbecken SOLIDUM 70 für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff  
Blechstärke Wanne min. 1,00mm  
Blechstärke Seitenpaneele min. 1,50mm  
Fugenlos verschweißt  
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet  
mit Überlauf

**Größe:**

- Beckeninnenmaß: 700x350x250mm (BxTXH)  
- Beckenaußenmaß: 782x470x280mm (BxTxH)  
- Volumen: 45,1 Liter

**Inkludiertes Zubehör:**

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher  
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben  
- Siphonset nach EN 274  
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®  
Modell: SOLIDUM  
Typ: WB15A-70  
Artikelnummer: WB15A-1001-B700xT350xH250-A350  
EAN/GTIN: 9180013010126  
geprüft nach: EN14688**

Ausgussbecken SOLIDUM 70 PLUS für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff  
Blechstärke Wanne min. 1,00mm  
Blechstärke Seitenpaneele min. 1,50mm  
Fugenlos verschweißt  
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet  
mit Überlauf

**Größe:**

- Beckeninnenmaß: 700x500x300mm (BxTXH)  
- Beckenaußenmaß: 782x620x330mm (BxTxH)  
- Volumen: 83,4 Liter

**Inkludiertes Zubehör:**

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv)  
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben  
- Siphonset nach EN 274  
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®  
Modell: SOLIDUM  
Typ: WB15A-70+  
Artikelnummer: WB15A-1001-B700xT500xH300-A350  
EAN/GTIN: 9180013010072  
geprüft nach: EN14688**

Ausgussbecken SOLIDUM 90 für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff  
Blechstärke Wanne min. 1,00mm  
Blechstärke Seitenpaneele min. 1,50mm  
Fugenlos verschweißt  
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet  
mit Überlauf

**Größe:**

- Beckeninnenmaß: 900x350x250mm (BxTXH)  
- Beckenaußenmaß: 982x470x280mm (BxTxH)  
- Volumen: 57,9 Liter

**Inkludiertes Zubehör:**

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher  
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben  
- Siphonset nach EN 274  
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®  
Modell: SOLIDUM  
Typ: WB15A-90  
Artikelnummer: WB15A-1001-B900xT350xH250-A450  
EAN/GTIN: 9180013010133  
geprüft nach: EN14688**

Ausgussbecken SOLIDUM 90 PLUS für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff  
Blechstärke Wanne min. 1,00mm  
Blechstärke Seitenpaneele min. 1,50mm  
Fugenlos verschweißt  
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet  
mit Überlauf

**Größe:**

- Beckeninnenmaß: 900x500x300mm (BxTXH)  
- Beckenaußenmaß: 982x620x330mm (BxTxH)  
- Volumen: 107,2 Liter

**Inkludiertes Zubehör:**

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv)  
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben  
- Siphonset nach EN 274  
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®  
Modell: SOLIDUM  
Typ: WB15A-90+  
Artikelnummer: WB15A-1001-B900xT500xH300-A450  
EAN/GTIN: 9180013010089  
geprüft nach: EN14688**

Ausgussbecken SOLIDUM 120 für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff  
Blechstärke Wanne min. 1,00mm  
Blechstärke Seitenpaneele min. 1,50mm  
Fugenlos verschweißt  
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet  
mit Überlauf

Größe:

- Beckeninnenmaß: 1200x350x250mm (BxTXH)  
- Beckenaußenmaß: 1282x470x280mm (BxTxH)  
- Volumen: 77,3 Liter

Inkludiertes Zubehör:

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher  
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben  
- Siphonset nach EN 274  
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®  
Modell: SOLIDUM  
Typ: WB15A-120  
Artikelnummer: WB15A-1001-B1200xT350xH250-A600  
EAN/GTIN: 9180013010140  
geprüft nach: EN14688**

## Ausgussbecken NOVUM 60 schwarz für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301  
Becken Sichtseiten geschliffen K320  
Blenden pulverbeschichtet werkzeuglos zu montieren  
Blechstärke Beckenwanne min. 1,20mm  
Blechstärke Beckenvorköpfe min. 1,50mm  
Blechstärke Verblendungen mind. 1,2mm  
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet und fugenlos verschweißt, Bodenecken schräg angekantet für optimale Reinigung.  
mit Überlauf

**Größe:**

- Beckeninnenmaß: 600x350x220mm (BxTXH)  
- Beckenaußenmaß: 690x515x250mm (BxTxH)  
- Volumen: 37,4 Liter

**Inkludiertes Zubehör:**

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher  
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben  
- Siphonset nach EN 274  
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®  
Modell: NOVUM  
Typ: PWB22-60-b  
Blendenfarbe: schwarz - pulverbeschichtet in RAL 9017 Feinstruktur matt Außenqualität  
Artikelnummer: PWB22-1001-B600xT350xH220-A300-RAL9017  
EAN/GTIN: 9180013010201  
geprüft nach: EN14688**

## Ausgussbecken NOVUM 60 weiß für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301  
Becken Sichtseiten geschliffen K320  
Blenden pulverbeschichtet werkzeuglos zu montieren  
Blechstärke Beckenwanne min. 1,20mm  
Blechstärke Beckenvorköpfe min. 1,50mm  
Blechstärke Verblendungen mind. 1,2mm  
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet und fugenlos verschweißt, Bodenecken schräg angekantet für optimale Reinigung.  
mit Überlauf

**Größe:**

- Beckeninnenmaß: 600x350x220mm (BxTXH)  
- Beckenaußenmaß: 690x515x250mm (BxTxH)  
- Volumen: 37,4 Liter

**Inkludiertes Zubehör:**

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher  
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben  
- Siphonset nach EN 274  
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®  
Modell: NOVUM  
Typ: PWB22-60-w  
Blendenfarbe: weiß - pulverbeschichtet in RAL 9010 Feinstruktur matt Außenqualität  
Artikelnummer: PWB22-1001-B600xT350xH220-A300-RAL9010  
EAN/GTIN: 9180013010218  
geprüft nach: EN14688**

## Ausgussbecken NOVUM 80 schwarz für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301  
Becken Sichtseiten geschliffen K320  
Blenden pulverbeschichtet werkzeuglos zu montieren  
Blechstärke Beckenwanne min. 1,20mm  
Blechstärke Beckenvorköpfe min. 1,50mm  
Blechstärke Verblendungen mind. 1,2mm  
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet und fugenlos verschweißt, Bodenecken schräg angekantet für optimale Reinigung.  
mit Überlauf

**Größe:**

- Beckeninnenmaß: 800x350x220mm (BxTXH)  
- Beckenaußenmaß: 890x515x250mm (BxTxH)  
- Volumen: 49,9 Liter

**Inkludiertes Zubehör:**

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher  
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben  
- Siphonset nach EN 274  
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®  
Modell: NOVUM  
Typ: PWB22-80-b  
Blendenfarbe: schwarz - pulverbeschichtet in RAL 9017 Feinstruktur matt Außenqualität  
Artikelnummer: PWB22-1001-B800xT350xH220-A400-RAL9017  
EAN/GTIN: 9180013010225  
geprüft nach: EN14688**

## Ausgussbecken NOVUM 80 weiß für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301  
Becken Sichtseiten geschliffen K320  
Blenden pulverbeschichtet werkzeuglos zu montieren  
Blechstärke Beckenwanne min. 1,20mm  
Blechstärke Beckenvorköpfe min. 1,50mm  
Blechstärke Verblendungen mind. 1,2mm  
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet und fugenlos verschweißt, Bodenecken schräg angekantet für optimale Reinigung.  
mit Überlauf

**Größe:**

- Beckeninnenmaß: 800x350x220mm (BxTXH)  
- Beckenaußenmaß: 890x515x250mm (BxTxH)  
- Volumen: 49,9 Liter

**Inkludiertes Zubehör:**

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher  
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben  
- Siphonset nach EN 274  
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®  
Modell: NOVUM  
Typ: PWB22-80-w  
Blendenfarbe: weiß - pulverbeschichtet in RAL 9010 Feinstruktur matt Außenqualität  
Artikelnummer: PWB22-1001-B800xT350xH220-A400-RAL9010  
EAN/GTIN: 9180013010232  
geprüft nach: EN14688**

## Ausgussbecken NOVUM 100 schwarz für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301  
Becken Sichtseiten geschliffen K320  
Blenden pulverbeschichtet werkzeuglos zu montieren  
Blechstärke Beckenwanne min. 1,20mm  
Blechstärke Beckenvorköpfe min. 1,50mm  
Blechstärke Verblendungen mind. 1,2mm  
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet und fugenlos verschweißt, Bodenecken schräg angekantet für optimale Reinigung.  
mit Überlauf

**Größe:**

- Beckeninnenmaß: 1000x350x220mm (BxTXH)  
- Beckenaußenmaß: 1090x515x250mm (BxTxH)  
- Volumen: 62,3 Liter

**Inkludiertes Zubehör:**

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher  
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben  
- Siphonset nach EN 274  
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®  
Modell: NOVUM  
Typ: PWB22-100-b  
Blendenfarbe: schwarz - pulverbeschichtet in RAL 9017 Feinstruktur matt Außenqualität  
Artikelnummer: PWB22-1001-B1000xT350xH220-A500-RAL9017  
EAN/GTIN: 9180013010300  
geprüft nach: EN14688**

## Ausgussbecken NOVUM 100 weiß für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301  
Becken Sichtseiten geschliffen K320  
Blenden pulverbeschichtet in RAL 9010 weiß, Feinstruktur matt Außenqualität, werkzeuglos zu montieren  
Blechstärke Beckenwanne min. 1,20mm  
Blechstärke Beckenvorköpfe min. 1,50mm  
Blechstärke Verblendungen mind. 1,2mm  
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet und fugenlos verschweißt, Bodenecken schräg angekantet für optimale Reinigung.  
mit Überlauf

**Größe:**

- Beckeninnenmaß: 1000x350x220mm (BxTXH)  
- Beckenaußenmaß: 1090x515x250mm (BxTxH)  
- Volumen: 62,3 Liter

**Inkludiertes Zubehör:**

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher  
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben  
- Siphonset nach EN 274  
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®  
Modell: NOVUM  
Typ: PWB22-100-w  
Blendenfarbe: weiß - pulverbeschichtet in RAL 9010 Feinstruktur matt Außenqualität  
Artikelnummer: PWB22-1001-B1000xT350xH220-A500-RAL9010  
EAN/GTIN: 9180013010317  
geprüft nach: EN14688**

Spritzschutz 50 für SOLIDUM

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-50  
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage  
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320  
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 584x300x3,5mm (BxHxT)  
Fabrikat: KUNe®  
Modell: SOLIDUM  
Typ: WB15-SP50  
Artikelnummer: WB15-1007-B500xH300  
EAN/GTIN: 9180013010010**

## Spritzschutz 70 für SOLIDUM

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-70 und WB15A-70+  
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage  
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320  
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 784x300x3,5mm (BxHxT)  
Fabrikat: KUNe®  
Modell: SOLIDUM  
Typ: WB15-SP70  
Artikelnummer: WB15-1007-B700xH300  
EAN/GTIN: 9180013010027**

## Spritzschutz 90 für SOLIDUM

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-90 und WB15A-90+  
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage  
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320  
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 984x300x3,5mm (BxHxT)  
Fabrikat: KUNe®  
Modell: SOLIDUM  
Typ: WB15-SP90  
Artikelnummer: WB15-1007-B900xH300  
EAN/GTIN: 9180013010034**

## Spritzschutz 120 für SOLIDUM

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-120  
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage  
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320  
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 1284x300x3,5mm (BxHxT)  
Fabrikat: KUNe®  
Modell: SOLIDUM  
Typ: WB15-SP120  
Artikelnummer: WB15-1007-B1200xH300  
EAN/GTIN: 9180013010041**

## Spritzschutz 60 K320 für NOVUM

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-60  
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage  
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche geschliffen  
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 682x300x3,5mm (BxHxT)  
Fabrikat: KUNe®  
Modell: NOVUM  
Oberfläche: geschliffen K320  
Typ: PWB22-SP60-K320  
Artikelnummer: PWB22-1008-B600xH300-K320  
EAN/GTIN: 9180013010249**

## Spritzschutz 60 schwarz für NOVUM

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-60  
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage  
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche pulverbeschichtet  
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 682x300x3,5mm (BxHxT)  
Fabrikat: KUNe®  
Modell: NOVUM  
Oberfläche: schwarz - pulverbeschichtet in RAL 9017 Feinstruktur matt Außenqualität  
Typ: PWB22-SP60-b  
Artikelnummer: PWB22-1008-B600xH300-RAL9017  
EAN/GTIN: 9180013010256**

## Spritzschutz 60 weiß für NOVUM

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-60  
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage  
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche pulverbeschichtet  
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 682x300x3,5mm (BxHxT)  
Fabrikat: KUNe®  
Modell: NOVUM  
Oberfläche: weiß - pulverbeschichtet in RAL 9010 Feinstruktur matt Außenqualität  
Typ: PWB22-SP60-w  
Artikelnummer: PWB22-1008-B600xH300-RAL9010  
EAN/GTIN: 9180013010263**

## Spritzschutz 80 K320 für NOVUM

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-80  
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage  
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche geschliffen  
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 882x300x3,5mm (BxHxT)  
Fabrikat: KUNe®  
Modell: NOVUM  
Oberfläche: geschliffen K320  
Typ: PWB22-SP80-K320  
Artikelnummer: PWB22-1008-B800xH300-K320  
EAN/GTIN: 9180013010270**

## Spritzschutz 80 schwarz für NOVUM

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-80  
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage  
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche pulverbeschichtet  
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 882x300x3,5mm (BxHxT)  
Fabrikat: KUNe®  
Modell: NOVUM  
Oberfläche: schwarz - pulverbeschichtet in RAL 9017 Feinstruktur matt Außenqualität  
Typ: PWB22-SP80-b  
Artikelnummer: PWB22-1008-B800xH300-RAL9017  
EAN/GTIN: 9180013010287**

## Spritzschutz 80 weiß für NOVUM

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-80  
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage  
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche pulverbeschichtet  
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 882x300x3,5mm (BxHxT)  
Fabrikat: KUNe®  
Modell: NOVUM  
Oberfläche: weiß - pulverbeschichtet in RAL 9010 Feinstruktur matt Außenqualität  
Typ: PWB22-SP80-w  
Artikelnummer: PWB22-1008-B800xH300-RAL9010  
EAN/GTIN: 9180013010294**

## Spritzschutz 100 K320 für NOVUM

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-100  
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage  
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche geschliffen  
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 1082x300x3,5mm (BxHxT)  
Fabrikat: KUNe®  
Modell: NOVUM  
Oberfläche: geschliffen K320  
Typ: PWB22-SP100-K320  
Artikelnummer: PWB22-1008-B1000xH300-K320  
EAN/GTIN: 9180013010324**

## Spritzschutz 100 schwarz für NOVUM

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-100  
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage  
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche pulverbeschichtet  
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 1082x300x3,5mm (BxHxT)  
Fabrikat: KUNe®  
Modell: NOVUM  
Oberfläche: schwarz - pulverbeschichtet in RAL 9017 Feinstruktur matt Außenqualität  
Typ: PWB22-SP100-b  
Artikelnummer: PWB22-1008-B1000xH300-RAL9017  
EAN/GTIN: 9180013010331**

## Spritzschutz 100 weiß für NOVUM

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-100  
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage  
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche pulverbeschichtet  
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 1082x300x3,5mm (BxHxT)  
Fabrikat: KUNe®  
Modell: NOVUM  
Oberfläche: weiß - pulverbeschichtet in RAL 9010 Feinstruktur matt Außenqualität  
Typ: PWB22-SP100-w  
Artikelnummer: PWB22-1008-B1000xH300-RAL9010  
EAN/GTIN: 9180013010348**

Kübelrost für SOLIDM und NOVUM

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-50, WB15A-70, WB15A-90, WB15A-120, PWB22-60, PWB22-100 und PWB22-100  
Zum frontalen sowie seitlichen Einhängen in das Becken wenn nicht benötigt  
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche allseitig K320, Blechstärke 3,00mm

**Größe: 426x216x30mm (LxBxH)  
Fabrikat: KUNe®  
Modell: SOLIDUM und NOVUM  
Typ: WB15-KR  
Artikelnummer: WB15-1004-T350xB200  
EAN/GTIN: 9180013010058**

Kübelrost PLUS für SOLIDUM

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-50+, WB15A-70+ und WB15A-90+  
Zum frontalen sowie seitlichen Einhängen in das Becken wenn nicht benötigt  
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche allseitig K320, Blechstärke 3,00mm

**Größe: 576x216x30mm (LxBxH)  
Fabrikat: KUNe®  
Modell: SOLIDUM  
Typ: WB15-KR+  
Artikelnummer: WB15-1004-T500xB200  
EAN/GTIN: 9180013010065**

## Ablageschale für SOLIDUM (vormals Putzmitteltasse)

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-50, WB15A-70, WB15A-90 und WB15A-120  
Zum seitlichen Einhängen in das Becken  
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche allseitig K320, Blechstärke min. 1,00mm  
Tassenboden mit Kreuzkantung

**Größe: 445x150x69mm (LxBxH)  
Fabrikat: KUNe®  
Modell: SOLIDUM  
Typ: WB15-AS  
Artikelnummer: WB15-1008A-T350xB150  
EAN/GTIN: 9180013010096**

## Ablageschale PLUS für SOLIDUM (vormals Putzmitteltasse PLUS)

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-50+, WB15A-70+ und WB15A-90+  
Zum seitlichen Einhängen in das Becken  
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche allseitig K320, Blechstärke min. 1,00mm  
Tassenboden mit Kreuzkantung

**Größe: 595x150x69mm (LxBxH)  
Fabrikat: KUNe®  
Modell: SOLIDUM  
Typ: WB15-AS+  
Artikelnummer: WB15-1008A-T500xB150  
EAN/GTIN: 9180013010102**

## Haftungsgrenzen

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Für falsche Angaben und Schäden übernehmen wir keine Haftung

Bei Fragen oder Verbesserungsvorschlägen wenden Sie sich bitte an  
[service@kune-online.com](mailto:service@kune-online.com).

## Medieninhaber

KUNe GmbH

Am Pregarten 23  
4240 Freistadt  
Austria

service@kune-online.com  
kune-online.com

Download-Dokument